**第六部分 附件**

附件1

消防设施维保需求汇总

| **序号** | **单位** | **维保系统** | **维保频次** | **服务年限** | **地址** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部 | 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、气体灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统 | 每月1次 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 广州市天河区临江大道501号 |
| 2 | 大坦沙分公司 | 火灾自动报警系统、室内消火栓系统、应急照明和疏散指示灯 | 每季1次 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 广州市荔湾区桥中南路7号 |
| 3 | 猎德分公司 | 火灾自动报警系统、室内消火栓系统、可燃气体报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防广播、消防电话系统、其他需要检测的设施 | 每月1次 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 广州市天河区临江大道501号 |
| 4 | 沥滘分公司 | 1.一二期，室内消火栓系统、应急照明和疏散指示灯。 2.三期，火灾自动报警系统及消防联动与控制系统、消防应急广播及消防电话通信系统、室内外消防栓系统、自动喷淋灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、消防水池监控系统、防排烟及正压送风系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、光纤感温火灾探测报警系统、安全疏散指示及防火门系统、防火卷帘、消防系统程序、可燃气体报警系统等消防设备设施进行维护保养 | 每月1次 | 一二期：2021年1月1日-2021年12月31日 三期：2021年5月1日-2021年12月31日 | 广州市海珠区南洲路1375号 |
| 5 | 龙归分公司 | 1.一二期，火灾自动报警系统 | 每月1次 | 一二期：2021年12月1日-2021年12月31日  三期：2021年1月1日-2021年12月31日 | 广州市白云区龙岗北路11号 |
| 2.三期，火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、余压监控系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、光纤感温火灾探测报警系统、防火分隔系统、消防广播、消防电话系统、消防水池监控系统等设备设施。 |
| 6 | 竹料分公司 | 消防给水、火灾自动报警系统、消火栓系统、建筑防火、消防应急照明和疏散指示系统 | 每月1次 | 2021年5月7日-2021年12月31日 | 广州市白云区钟落潭镇竹二兰桂街100号 |
| 7 | 石井分公司 | 火灾自动报警系统、室内消火栓系统、消防应急照明和疏散指示系统 | 每季1次 | 2021年1月1日—2021年12月31日 | 广州市白云区夏花一路551号 |
| 8 | 石井净分公司 | 对石井净分公司一、二期消防系统进行维护保养，含自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓给水系统、消防联动控制柜、消防泵、防排烟系统、防火卷帘系统、消防电话、广播、应急照明、防火门、水泵接合器、消防控制阀等厂区一二期各个消防模块，以及协助甲方开展消防演练工作等并每月提交相关系统检查台账及存在问题及解决措施等 | 每月1次 | 一期：2021年1月1日-2021年12月31日 二期：2021年7月1日-2021年12月31日 | 广州市白云区石井街道石槎路695号 |
| 9 | 京溪分公司 | 对火灾自动报警系统（含气体报警探测系统）及消防联动与控制系统、消防应急广播及消防电话通信系统、室内外消防栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟及正压送风系统、气体灭火系统、安全疏散指示及防火门系统、防火卷帘、消防系统程序等消防设备设施进行维护保养 | 每月1次 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 广州市白云区犀牛二马路1号 |
| 10 | 大沙地分公司 | 1.一期：室内消火栓系统、应急照明和疏散指示灯。 2.二期：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、防（排）烟系统、余压监控系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、光纤感温火灾探测报警系统、防火分隔系统、消防广播（消防电话）系统、消防水池监控系统、其他需要检测的设施 | 每月1次 | 一期：2021年1月1日-2021年12月31日 二期：2021年2月1日-2021年12月31日 | 广州市黄埔区港前路1661号 |
| 11 | 江高分公司 | 对火灾自动报警系统、消防联动与控制系统、消防应急广播及消防电话通信系统、室内外消防栓系统、自动喷淋灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、消防水池监控系统、防排烟及正压送风系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、光纤感温火灾探测报警系统、安全疏散指示及防火门系统、防火卷帘、消防系统程序等消防设备设施进行维护保养 | 每月1次 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 广州市白云区江高镇南贤路1号 |
| 12 | 健康城分公司 | 对火灾自动报警系统、消防联动与控制系统、消防应急广播及消防电话通信系统、室内外消防栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟及正压送风系统、气体灭火系统、安全疏散指示及防火门系统、防火卷帘、消防系统程序等消防设备设施进行维护保养 | 每月1次 | 2021年7月1日-2021年12月31日 | 广州市白云区钟落潭镇 |
| 13 | 大观分公司 | 火灾自动报警系统；自动喷水灭火系统；室内消火栓系统；防、排烟系统；余压监控系统；气体灭火系统；可燃气体报警系统；电气火灾监控系统；消防电源监控系统；消防应急照明和疏散指示系统；光纤感温火灾探测报警系统；防火分隔系统；消防广播、消防电话系统； | 每月1次 | 2021年7月1日-2021年12月31日 | 广州市天河区科韵北路101号之一201室（仅限办公） |
| 14 | 从化  公司 | 中心城区污水处理厂办公楼、宿舍消防系统 | 每月1次 | 2021年7月1日-2021年12月31日 | 广州市从化区江埔街南方村108号 |
| 15 | 西朗  公司 | 火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统，室内消火栓系统，大空间智能型主动喷水灭火系统，防、排烟系统，余压监控系统，气体灭火系统，电气火灾监控系统，消防电源监控系统，消防应急照明和疏散指示系统，光纤感温火灾探测报警系统，防火分隔系统，消防广播、消防电话系统，消防水池监控系统，其他需要检测的设施 | 每月1次 | 二期：2021年1月1日-2021年12月31日 | 广州市荔湾区东漖街道花地大道南与花地河渔尾大桥交叉口东南角（西朗厂二期未有正式门牌地址） |
| 16 | 水质  中心 | 对火灾自动报警系统及感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、消防应急照明和疏散指示系统进行维护保养、室内消防栓系统 | 每季1次 | 2021年8月1日-2021年12月31日 | 广州市荔湾区桥中南路10号 |

备注：新扩建厂区（沥滘三期、龙归三期、大沙地二期、石井净二期、西朗二期、江高分公司、健康城分公司、大观分公司）维保服务起始时间以实际验收合格时间为准。其余单位维保起始时间以实际签订合同为准。

附件2

**消防设施明细汇总表**

**1.公司本部**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾 | JB-QG-GST5000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感烟探测器 | - | - | 个 | 50 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | - | - | 个 | 5 |  |
| 二、自动喷水灭火系统 | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋增压泵组 | - | - | 套 | 1 |  |
| 2 | 室内消火栓箱 | - | - | 个 | 4 |  |
| **二、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消火栓增压泵组 | - | - | 套 | 1 |  |
| 2 | 室内消火栓箱 | - | - | 套 | 10 |  |
| **三、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机房+气体灭火系统（柜式） | 泛海三红 | 七氟丙烷 | 套 | 1 |  |
| **四、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全疏散指示牌 | - | - | 个 | 15 |  |
| 2 | 应急照明灯 | - | - | 个 | 10 |  |

**2.大坦沙分公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾 | JB-QB-GST200/242 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3 | 个 | 40 |  |
| 3 | 声光报警器 | 海湾 | HX-100A | 个 | 8 |  |
| **二、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内消火栓箱 | 恒安 | 650 | 套 | 38 |  |
| **三、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全疏散指示牌 | 三雄 | 08款明装疏散指示牌 | 个 | 100 |  |
| 2 | 应急照明灯 | 三雄极光 | SJ-ZFZD-E2W-Y10 | 个 | 100 |  |
| **四、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | PULISI | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防电话主机 | - | - | 套 | 1 |  |

**3.猎德分公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾 | - | 台 | 4 |  |
| 5 | 感烟探测器 | - | - | 个 | 98 |  |
| 6 | 感温探测器 | - | - | 个 | 4 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | - | - | 个 | 12 |  |
| 10 | 声光报警器 | - | - | 个 | 12 |  |
| **二、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内消火栓箱 | - | - | 套 | 18 |  |
| 2 | 水泵接合器 | - | - | 套 | 1 |  |
| **三、可燃气体报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | - | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 可燃气体探测器 | - | - | 个 | 4 |  |
| **四、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全疏散指示牌 | - | - | 个 | 10 |  |
| 2 | 应急照明灯 | - | - | 个 | 20 |  |
| **五、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 扬声器 | - | - | 个 | 1 |  |
| 2 | 消防电话主机 | - | - | 套 | 1 |  |
| **六、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | - | 座 | 1 |  |

**4.沥滘分公司**

**（1）沥滘一、二期**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | - | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 感烟探测器 | - | - | 个 | 90 |  |
| **二、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内消火栓箱 | - | - | 套 | 18 |  |
| **三、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全疏散指示牌 | - | - | 个 | 77 |  |
| 2 | 应急照明灯 | - | - | 个 | 184 |  |

**（2）沥滘三期**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾 | JB-QT-GST5000 | 台 | 2 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 海湾 | - | 套 | 2 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 海湾 | - | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 海湾 | GST-ZF-500Z | 套 | 3 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-930 | 个 | 326 |  |
| 6 | 感温探测器 | 海湾 | JTW-ZD-920 | 个 | 281 |  |
| 7 | 模块 | 海湾 | - | 个 | 3282 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9122A | 个 | 290 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9123A | 个 | 290 |  |
| 10 | 声光报警器 | 海湾 | GST-HX-200B/T | 个 | 290 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋稳压泵组（含气压罐） | XE0101A~B | XW(L)-Ⅱ-1.0-38-ADL N=0.75\*2KW | 套 | 2 |  |
| 2 | 喷淋增压泵组 | XP0101A~B | Q=50L/S H=65m N=55KW | 套 | 2 |  |
| 3 | 水锤消除器 | XW0101A~C | DN200，PN=1.6Mpa | 套 | 3 |  |
| 4 | Y型过滤器 | XY0101A~D | DN350，PN=1.6Mpa | 套 | 3 |  |
| 5 | 先导式减压阀 | XV0110A~C | DN100，PN=1.6Mpa | 套 | 3 |  |
| 6 | 湿式报警阀组 | XW0102A~F |  | 套 | 9 |  |
| 7 | 末端试水装置(试水阀) | - | - | 套 | 32 | 含压力表 |
| 8 | 喷头（K≥80） | - | - | 个 | 4200 |  |
| 9 | 喷头（K≥115） | - | - | 个 | 350 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消火栓稳压泵组(含气压罐) | XE0101A~B | XW(L)-Ⅱ-1.0-38-ADL N=0.75\*2KW | 套 | 2 |  |
| 2 | 消火栓增压泵组 | XP0102A~B | Q=40L/S H=80m N=55KW | 套 | 2 |  |
| 3 | 室内消火栓箱 | - | - | 套 | 290 |  |
| 4 | 水锤消除器 | XW0101A~C | DN200，PN=1.6Mpa | 套 | 3 |  |
| 5 | 先导式减压阀 | XV0110A~C | DN100，PN=1.6Mpa | 套 | 3 |  |
| **四、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | 金信顺达 | HTFC-I-20# | 台 | 36 |  |
| 2 | 排烟机 | 金信顺达 | HTFC-I-20# | 台 | 75 |  |
| 3 | 送风阀 | 金信顺达 | HTFC-I-20# | 套 | 36 |  |
| 4 | 排烟阀 | 金信顺达 | HTFC-I-20# | 套 | 75 |  |
| **五、余压监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 余压监控器 | - | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 余压传感器 | - | - | 套 | 32 |  |
| 3 | 余压控制器 | - | - | 套 | 10 |  |
| 4 | 风阀执行器 | - | - | 套 | 32 |  |
| **六、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 70L柜式气体灭火装置 | 海湾 | 七氟丙烷 | 套 | 2 |  |
| 2 | 90L柜式气体灭火装置 | 海湾 | 七氟丙烷 | 套 | 3 |  |
| 3 | 120L柜式气体灭火装置 | 海湾 | 七氟丙烷 | 套 | 10 |  |
| 4 | 灭火控制器 | 海湾 | GST-QKP01 /GST-QKP04 | 台 | 7 | GST-QKP04有2台 |
| 5 | 放气指示灯 | 海湾 | GST-LD-8317 | 个 | 21 |  |
| 6 | 手动控制器 | 海湾 | GST-LD-8318 | 个 | 21 |  |
| 7 | 声光报警器 | 海湾 | GST-HX-200B/T | 个 | 45 |  |
| 8 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-930K | 个 | 24 |  |
| 9 | 感温探测器 | 海湾 | JTW-ZD-920K | 个 | 61 |  |
| 10 | 机械泄压口 | 海湾 | - | 个 | 15 |  |
| **七、电气火灾监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | Acrel | Acrel-6000/B3 | 台 | 12 |  |
| 2 | 电气火灾监控探测器 | - | - | 套 | 151 | 监测剩余电流、温度 |
| 3 | 电气火灾监控探测器 | - | - | 套 | 68 | 监测剩余电流 |
| **八、消防电源监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防电源监控器 | - | - | 台 | 2 |  |
| **九、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 嘉泰 | JT-C-100W-01 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | 嘉泰 | JT-BLZC-2LROEI3W-ZA19 | 个 | 1217 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 嘉泰 | JT-ZFZD-E5W-ZS703-05 | 个 | 801 |  |
| **十、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | - | - | 台 | 2 |  |
| 2 | 感温光纤 | - | - | 米 | 12840 |  |
| 3 | 接续盒、终端盒、尾纤 | - | - | 套 | 30 |  |
| **十一、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | - | - | 樘 | 38 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | - | - | 个 | 38 |  |
| 3 | 控制开关盒 | - | - | 个 | 38 |  |
| 4 | 防火门 |  | （常闭/常开） | 个 | 198 |  |
| 5 | 防火门监控器 | - | - | 台 | 1 |  |
| **十二、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 海湾 | GST-XG9000S | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播分配盘 | 海湾 | GST-GBFB-200A | 台 | 1 |  |
| 3 | 广播电源主机 | 海湾 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 功率放大器 | 海湾 | GST-GF50WA | 台 | 1 |  |
| 5 | 扬声器 | 海湾 | HY6253 | 个 | 173 |  |
| 6 | 消防电话主机 | 海湾 | TSZ-GSTN60 | 套 | 1 |  |
| 7 | 消防电话分机 | 海湾 | TS-GSTN601 | 个 | 69 |  |
| **十三、消防水池监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控主机 | - | - | 套 | 1 |  |
| **十四、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | - | 座 | 2 |  |
| 2 | 消防水箱 | - | - | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电梯 | - | - | 个 | 2 |  |
| **十五、可燃气体报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可燃气体报警系统 | - | - | 台 | 2 |  |

**5.龙归分公司**

**（1）龙归一、二期**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾GST | JB-QB-GST100 | 台 | 6 |  |
| 2 | 感烟探测器 | 海湾GST | JTY-GD-G3T | 个 | 125 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | - | - | 个 | 6 |  |
| 4 | 声光报警器 | - | - | 个 | 6 |  |

**（2）龙归三期**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 青鸟消防 | JB-11SF/C1000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 青鸟消防 | JBF-11SF/G | 套 | 1 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 青鸟消防 | JBF5200 | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 青鸟消防 | JBF5061 | 套 | 2 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 青鸟消防 | JBF-5100 | 个 | 153 |  |
| 6 | 感温探测器 | 青鸟消防 | JBF-4111 | 个 | 58 |  |
| 7 | 模块 | 青鸟消防 | JBF-5141/JBF-5155/JBF-5131/JBF-4143 | 个 | 422 |  |
| 8 | 总线隔离模块 | 青鸟消防 | JBF-4171 | 个 | 31 |  |
| 9 | 手动报警按钮 | 青鸟消防 | J-SAP-JBF4121B-P | 个 | 80 |  |
| 10 | 消火栓按钮 | 青鸟消防 | JBF4123B | 个 | 126 |  |
| 11 | 声光报警器 | 青鸟消防 | JBF-5172 | 个 | 110 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋泵 | 凯泉 | XBD6.5/55-150L-KQ | 套 | 2 |  |
| 2 | 湿式报警阀组 | - | DN100/DN150 | 套 | 4 |  |
| 3 | 末端试水装置(试水阀) | - | DN15 | 组 | 18 |  |
| 4 | 水泵接合器 | - | DN150 | 套 | 4 |  |
| 5 | 喷头 | - | - | 个 | 1610 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消火栓泵 | - | XBD5.4/70-200-400(L) | 套 | 1 |  |
| 2 | 稳压泵（以及罐） | - | XBD5.4/1W-32DP | 套 | 2 |  |
| 3 | 室内消火栓箱 | - | 1800\*700\*240 | 套 | 127 |  |
| 4 | 试验消火栓（含压力表） | - | 1000\*700\*240 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水泵接合器 | - | DN150 | 套 | 4 |  |
| **四、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | 双宝 | - | 台 | 20 |  |
| 2 | 排风机 | 双宝 | - | 台 | 26 |  |
| 3 | 加压风机 | - | - | 台 | 7 |  |
| 4 | 防火阀 | - | - | 套 | 249 |  |
| 5 | 调节阀 | - | - | 套 | 12 |  |
| **五、余压监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 余压监控器 | 荣夏 | 400\*500\*150 | 台 | 1 |  |
| 2 | 余压传感器 | 荣夏 | - | 套 | 19 |  |
| 3 | 余压控制器 | 荣夏 | - | 套 | 7 |  |
| 4 | 风阀执行器 | - | - | 套 | 12 |  |
| **六、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 气体灭火控制器 | 青鸟消防 | JBF5014 | 套 | 6 | 8#和9#共用 |
| 2 | 3#配电间柜式气体灭火 | - | 七氟丙烷 | 套 | 3 |  |
| 3 | 4#配电间柜式气体灭火 | - | 七氟丙烷 | 套 | 3 |  |
| 4 | 5#配电间柜式气体灭火 | - | 七氟丙烷 | 套 | 3 |  |
| 5 | 6#配电间柜式气体灭火 | - | 七氟丙烷 | 套 | 3 |  |
| 6 | 7#配电间柜式气体灭火 | - | 七氟丙烷 | 套 | 3 |  |
| 7 | 8#配电间柜式气体灭火 | - | 七氟丙烷 | 套 | 2 |  |
| 8 | 9#配电间柜式气体灭火 | - | 七氟丙烷 | 套 | 3 |  |
| **七、可燃气体报警系统（并入自控系统）** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | 青鸟消防 | 由PLC主机控制报警 | 台 | 1 |  |
| 2 | 可燃气体探测器 | - | - | 个 | 7 |  |
| **八、电气火灾监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | 青鸟消防 | JBF-61S30-H-1008点 | 台 | 1 |  |
| 2 | 测温式电气火灾监控探测器 | 青鸟消防 | JBF6119 | 套 | 467 |  |
| 3 | 剩余电流互感器 | 青鸟消防 | JBF6181 | 个 | 467 |  |
| **九、消防电源监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防电源监控器 | 青鸟消防 | JBF-PWMS | 台 | 1 |  |
| 2 | 电压信号传感器 | - | BH401/BH301/JBF6187-A3 | 个 | 26 |  |
| **十、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 青鸟消防 | KW-C-G8000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | - | KW-BLJC-1OEII0.3W | 个 | 381 |  |
| 3 | 应急照明灯 | - | KW-D-0.45KVA | 个 | 361 |  |
| **十一、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | 青鸟消防 | TFRC128-DTS-D4 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感温光纤 | - | TFRC128-DTS-Fiber-A | 米 | 4500 |  |
| 3 | 接续盒、终端盒、尾纤 | - | **-** | 套 | 若干 |  |
| **十二、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | - | - | 樘 | 10 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | - | - | 个 | 10 |  |
| 3 | 控制开关盒 | - | - | 个 | 20 |  |
| 4 | 防火门 | - | （常闭/常开） | 个 | 162 |  |
| 5 | 防火门监控器 | 青鸟消防 | JBF-61S20-252点 | 台 | 1 |  |
| **十三、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 青鸟消防 | GRT-GB11-KZ | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播分配盘 | 青鸟消防 | - | 台 | 1 |  |
| 3 | 广播电源主机 | 青鸟消防 | - | 台 | 1 |  |
| 4 | 功率放大器 | 青鸟消防 | GRT-GB11-600W | 台 | 1 |  |
| 5 | 扬声器 | - | HZYX-2A/GRT3XM-01 | 个 | 113 |  |
| 6 | 消防电话主机 | 青鸟消防 | HY5711B | 套 | 1 |  |
| 7 | 消防电话分机 | 青鸟消防 | HY5716B/HY2713\*S | 个 | 20 |  |
| **十四、消防水池监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控主机 | - | - | 套 | 1 |  |
| **十五、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | 694.6m³ | 座 | 1 |  |
| 2 | 消防水箱 | - | 18m³ | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电梯 | - | 载重1.5T，速度1.5m/s | 个 | 3 |  |
| 4 | 客梯 | - | 载重1T，速度1.5m/s | 个 | 1 |  |
| 5 | 货梯 | - | 载重1.5T，速度0.5m/s | 个 | 1 |  |

**6.竹料分公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾 | JB-QB-GST200 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 个 | 76 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 海湾 | J-SAP-8401 | 个 | 14 |  |
| **二、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内消火栓箱 | H.R | 1350\*700mm | 套 | 12 |  |
| **三、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全疏散指示牌 | 桂安 | PA-BL2D-1LR0E2W | 个 | 51 |  |
| 2 | 应急照明灯 | 桂安 | PA-ZFZD-E2W-DT1 | 个 | 52 |  |

**7.石井分公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾 | GST-XG9000A/300 | 台 | 2 |  |
| 2 | 感烟探测器 | - | - | 个 | 103 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | - | - | 个 | 6 |  |
| 4 | 声光报警器 | - | - | 个 | 6 |  |
| **二、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内消火栓箱 | - | - | 套 | 16 |  |
| 2 | 试验消火栓（含压力表） | - | - | 套 | 6 |  |
| 3 | 水泵接合器 | - | - | 套 | 3 |  |
| **三、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全疏散指示牌 | - | - | 个 | 67 |  |
| 2 | 应急照明灯 | - | - | 个 | 44 |  |

**8.石井净分公司**

**（1）石井净一期**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 三江 | JB-QGL-9000 | | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 三江 | - | | 套 | 1 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 三江 | CRTR-9100 | | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 三江 | JB-FSD-A82 | | 套 | 5 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 三江 | JTY-GD-930 | | 个 | 948 |  |
| 6 | 感温探测器 | 三江 | JTW-ZD-920 | | 个 | 317 |  |
| 7 | 模块 | 三江 | KZJ-A55、JK-A52 | | 个 | 3120 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 三江 | J-SAP-M-A62、  J-SAP-M-A62K | | 个 | 202 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 三江 | J-SAP-M-A63、J-SAP-M-A63K | | 个 | 202 |  |
| 10 | 声光报警器 | 三江 | SG-991 | | 个 | 202 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋增压泵组 | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 套 | 1 |  |
| 2 | 水锤消除器 | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 套 | 4 |  |
| 3 | Y型过滤器 | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 套 | 6 |  |
| 4 | 湿式报警阀组 | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 套 | 5 |  |
| 5 | 末端试水装置(试水阀) | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 组 | 32 |  |
| 6 | 水泵接合器 | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 套 | 2 |  |
| 7 | 喷头 | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 个 | 4500 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组(含气压罐) | 上海凯源泵业有限公司 | 25LGW3-10\*10 | | 套 | 2 |  |
| 2 | 消火栓增压泵组 | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 套 | 2 |  |
| 3 | 室内消火栓箱 | 中山市王港金属制品有限公司 | - | | 套 | 202 |  |
| 4 | 试验消火栓（含压力表） | 杭州江南压力表有限公司 | - | | 套 | 6 |  |
| 5 | 水泵接合器 | 上海凯源泵业有限公司 | - | | 套 | 4 |  |
| **四、防、排烟系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | 广州市正合风机有限公司 | - | | 台 | 26 |  |
| 2 | 排烟机 | 广州市正合风机有限公司 | - | | 台 | 26 |  |
| 3 | 送风阀 | 广州市正合风机有限公司 | - | | 套 | 301 |  |
| 4 | 排烟阀 | 广州市正合风机有限公司 | - | | 套 | 12 |  |
| **五、电气火灾监控系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | 三江 | - | | 台 | 1 |  |
| 2 | 剩余电流互感器 | 三江 | - | | 个 | 286 |  |
| **六、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 深圳市合广测控技术有限公司 | - | | 台 | 26 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | 敏华 | - | | 个 | 265 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 敏华 | - | | 个 | 350 |  |
| **七、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | 晟安 | **-** | | 台 | 1 |  |
| 2 | 感温光纤 | 晟安 | **-** | | 米 | 6000 |  |
| **八、防火分隔系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | 深圳市天美沃克科技有限公司 | - | | 樘 | 16 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | 深圳市天美沃克科技有限公司 | - | | 个 | 16 |  |
| 3 | 控制开关盒 | 锦湖和盛门业有限公司 | - | | 个 | 32 |  |
| 4 | 防火门 | 锦湖和盛门业有限公司 | （常闭/常开） | | 个 | 232 |  |
| **九、消防广播、消防电话系统** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 三江 | - | 台 | | 1 |  |
| 2 | 广播分配盘 | 三江 | - | 台 | | 1 |  |
| 3 | 广播电源主机 | 三江 | - | 台 | | 1 |  |
| 4 | 功率放大器 | 三江 | - | 台 | | 1 |  |
| 5 | 扬声器 | 三江 | - | 个 | | 135 |  |
| 6 | 消防电话主机 | 三江 | - | 套 | | 1 |  |
| 7 | 消防电话分机 | 三江 | - | 个 | | 57 |  |
| **十、其他需要检测的设施** | | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | 337m³/297m³ | 座 | | 4 |  |
| 2 | 消防水箱 | - | 35m³ | 个 | | 1 |  |
| 3 | 消防电梯 | 菱王 | - | 个 | | 3 |  |

**（2）石井净二期**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | JB-QGL-TX3032A/4840（立柜式/20回路） | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 广州泰和安电子科技有限公司 | JB-QGL-TX3032A/4840（立柜式/20回路） | 套 | 1 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TX3820G(立柜式） | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TX3403 | 套 | 1 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TX3403 | 个 | 340 |  |
| 6 | 感温探测器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | JTW-ZDM-TX3110B 编码型（A2R) | 个 | 160 |  |
| 7 | 模块 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TX3208-DZ | 个 | 1667 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 广州泰和安电子科技有限公司 | J-SJP-M-TX3140 | 个 | 140 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TX3152 | 个 | 197 |  |
| 10 | 声光报警器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TX3301A | 个 | 197 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷头 | 衡盾消防 | ZSTX65℃ | 个 | 4504 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组(含气压罐) | 上海凯源泵业有限公司 | 25LGW3-10\*10 | 套 | 2 | （与一期共用 |
| 2 | 室内消火栓箱 | 中山市王港金属制品有限公司 | - | 套 | 203 |  |
| 3 | 消防水泵 | 上海凯源泵业有限公司 | XBD6.0/40G-KYL（消防泵） | 台 | 4 | （与一期共用） |
| **四、大空间智能型主动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷头 | 衡盾消防 | T-ZSTZ 15--68°C | 个 | 3200 |  |
| **五、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | - | 箱式离心风机 | 台 | 24 |  |
| 2 | 排烟机 | - | 箱式排烟机 | 台 | 24 |  |
| 3 | 防火阀 | - | - | 套 | 454 |  |
| **六、余压监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 余压监控器 | 广东睿安特电子科技有限公司 | RET-Y300 | 台 | 1 |  |
| 2 | 余压传感器 | 广东睿安特电子科技有限公司 | RET-YK | 套 | 35 |  |
| 3 | 余压控制器 | 广东睿安特电子科技有限公司 | RET-YJ | 套 | 20 |  |
| 4 | 风阀执行器 | 广东睿安特电子科技有限公司 | RET-YZ | 套 | 8 |  |
| **七、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2 | GQQ120/2.5RG | 广州瑞港消防设备有限公司 | 七氟丙烷 | 套 | 3 |  |
| 3 | GQQ100/2.5RG | 广州瑞港消防设备有限公司 | 七氟丙烷 | 套 | 2 |  |
| 4 | GQQ100/2.5RG | 广州瑞港消防设备有限公司 | 七氟丙烷 | 套 | 2 |  |
| 5 | GQQ150/2.5RG | 广州瑞港消防设备有限公司 | 七氟丙烷 | 套 | 7 |  |
| 6 | GQQ150/2.5RG | 广州瑞港消防设备有限公司 | 七氟丙烷 | 套 | 2 |  |
| 7 | GQQ150/2.5RG | 广州瑞港消防设备有限公司 | 七氟丙烷 | 套 | 7 |  |
| 8 | GQQ150/2.5RG | 广州瑞港消防设备有限公司 | 七氟丙烷 | 套 | 1 |  |
| **八、电气火灾监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | 法拉电（广州）电气有限公司 | ACREL-6000/B壁挂式主机核心板 | 台 | 1 |  |
| 2 | 组合式电气火灾监控探测器 | 法拉电（广州）电气有限公司 | - | 套 | 318 |  |
| 3 | 测温式电气火灾监控探测器 | 法拉电（广州）电气有限公司 | - | 套 | 318 |  |
| 4 | 剩余电流互感器 | 法拉电（广州）电气有限公司 | - | 个 | 68 |  |
| 5 | 过线电流互感器 | 法拉电（广州）电气有限公司 | - | 个 | 68 |  |
| 6 | 温度传感器 | 法拉电（广州）电气有限公司 | - | 个 | 68 |  |
| **九、消防电源监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防电源监控器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TP3000B/1回路（ 100点） | 台 | 1 |  |
| 2 | 电压信号传感器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TP3101/T2 | 个 | 31 |  |
| 3 | 电压/电流传感器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TP3101/T1 | 个 | 31 |  |
| **十、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TS-FP-6206/128 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TS-BLJC-1LE I 1W-6447L | 个 | 870 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TS-ZFJC-F5W-6601 | 个 | 1100 |  |
| **十一、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | 武汉华瑞光联科技有限公司 | HRS-A101 | 台 | 2 |  |
| 2 | 感温光纤 | 武汉华瑞光联科技有限公司 | HRS-A101 | 米 | 9000 |  |
| 3 | 接续盒、终端盒、尾纤 | 武汉华瑞光联科技有限公司 | HRS-PJ-1 | 套 | 25 |  |
| **十二、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | 广州市白云南粤防火门有限公司 | - | 樘 | 16 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | 广州市白云南粤防火门有限公司 | - | 个 | 159 |  |
| 3 | 防火门 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TM3914 | 个 | 103 | （常闭/常开） |
| 4 | 防火门监控器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TM3501（200点） | 台 | 1 |  |
| **十三、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TG3302/500W | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播分配盘 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TG3100 | 台 | 2 |  |
| 3 | 广播电源主机 | 广州泰和安电子科技有限公司 | BT-12M26AT | 台 | 5 |  |
| 4 | 功率放大器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TG3300 | 台 | 5 |  |
| 5 | 扬声器 | 广州泰和安电子科技有限公司 | YXB3-01壁挂式 | 个 | 120 |  |
| 6 | 消防电话主机 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TN3000 | 套 | 1 |  |
| 7 | 消防电话分机 | 广州泰和安电子科技有限公司 | TN3101 | 个 | 197 | 含电话插孔 |
| **十四、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | 297m³ | 座 | 2 |  |
| 2 | 消防电梯 | 广州广日电梯工业有限公司 | 驱动载货电梯 Q≤5000KG | 个 | 1 |  |

**9.京溪分公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾 | JB-QT-GST5000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 海湾 | - | 套 | 1 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 海湾 | - | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 海湾 | ZF-500 | 套 | 2 |  |
| 5 | 感烟探测器 | - | JTY-GD-G3 | 个 | 406 |  |
| 6 | 感温探测器 | - | JTW-ZCD-G3N,21 | 个 | 12 |  |
| 7 | 模块 | 海湾 | GST-LD-8300 | 个 | 590 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | - | - | 个 | 41 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | - | - | 个 | 61 |  |
| 10 | 声光报警器 | - | - | 个 | 92 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋增压泵组 | 广一 | XBD4.1/15-GDL | 套 | 2 |  |
| 3 | Y型过滤器 | - | DN100/DN150 | 套 | 4 |  |
| 5 | 湿式报警阀组 | 三鲸 | ZSFZ150 | 套 | 2 |  |
| 7 | 水泵接合器 | - | - | 套 | 2 |  |
| 8 | 喷头 | - | - | 个 | 1034 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组(含气压罐) | 广一 | XBD6.0/1-GDL XBD6.5/1.3-GDL | 套 | 3 |  |
| 2 | 消火栓增压泵组 | 广一 | XBD4.7/10-GDL | 套 | 2 |  |
| 3 | 室内消火栓箱 | - | - | 套 | 65 |  |
| 7 | 水泵接合器 | - | - | 套 | 1 |  |
| **四、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | - | HTFC-1-25 | 台 | 5 |  |
| 2 | 排烟机 | - | HTFC-1-10 | 台 | 2 |  |
| 3 | 送风阀 | - | - | 套 | 10 |  |
| 4 | 排烟阀 | - | - | 套 | 109 |  |
| **五、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电房气溶胶自动灭火系统 | 兴进 | QRR10 LW/S | 套 | 6 |  |
| **六、可燃气体报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | - | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 可燃气体探测器 | - | - | 个 | 45 |  |
| **七、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | - | - | 台 | 15 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | - | - | 个 | 278 |  |
| 3 | 应急照明灯 | - | - | 个 | 48 |  |
| **八、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | - | - | 樘 | 6 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | - | - | 个 | 8 |  |
| 3 | 控制开关盒 | - | - | 个 | 8 |  |
| 4 | 防火门 | - | （常闭/常开） | 个 | 63 |  |
| **九、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播分配盘 | 海湾 | GST-GBFB-200 | 台 | 1 |  |
| 3 | 广播电源主机 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 4 | 功率放大器 | 海湾 | GST-GF-300W | 台 | 1 |  |
| 5 | 扬声器 | - | - | 个 | 167 |  |
| 6 | 消防电话主机 | 海湾 | - | 套 | 1 |  |
| 7 | 消防电话分机 | - | - | 个 | 34 |  |
| **十、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | 122m³ | 座 | 1 |  |

**10.大沙地分公司**

**（1）大沙地一期**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内消火栓箱 | - | - | 套 | 14 |  |
| **二、应急照明和疏散指示灯** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明和疏散指示灯 | - | - | 套 | 3 |  |

**（2）大沙地二期**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 泛海三江 | JB-QTL-A116 | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 泛海三江 | JB-QTL-A116 | 套 | 2 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 泛海三江 | CRT9200 | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 泛海三江 | JB-FSD-A82 | 套 | 28 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 泛海三江 | JTY-GD-A30 | 个 | 30 |  |
| 6 | 感温探测器 | 泛海三江 | JTW-ZD-A20 | 个 | 10 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 泛海三江 | J-SAP-M-A62 | 个 | 163 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 泛海三江 | J-SAP-M-A63 | 个 | 163 |  |
| 10 | 声光报警器 | 泛海三江 | SG-A92 | 个 | 200 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋增压泵组 | 凯源 | XBD5.5/20G-GDL | 套 | 2 | 立式多级泵 |
| 2 | 水锤消除器 | 福建争一 | - | 套 | 1 |  |
| 3 | Y型过滤器 | 福建争一 | - | 套 | 1 |  |
| 4 | 先导式减压阀 | 福建争一 | - | 套 | 1 |  |
| 5 | 湿式报警阀组 | 劲源 | - | 套 | 3 |  |
| 6 | 末端试水装置(试水阀) | 劲源 | DN25,PN=1.0Mpa | 组 | 23 |  |
| 7 | 水泵接合器 | 劲源 | - | 套 | 4 |  |
| 8 | 喷头 | 劲源 | - | 个 | 3232 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组(含气压罐) | 凯源 | - | 套 | 1 |  |
| 2 | 消火栓增压泵组 | 凯源 | XBD3.0/1W-GDL | 套 | 2 | 稳压泵（立式多级泵） |
| 3 | 室内消火栓箱 | 劲源 | - | 套 | 170 |  |
| 4 | 水锤消除器 | 福建争一 | - | 套 | 1 |  |
| 5 | 先导式减压阀 | 福建争一 | - | 套 | 1 |  |
| 6 | 试验消火栓（含压力表） | 劲源 | - | 套 | 1 |  |
| 7 | 水泵接合器 | 劲源 | - | 套 | 2 |  |
| **四、大空间智能型主动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 大空间智能型主动喷水灭火系统增压泵组 | 凯源 | XBD5.0/60G-GDL | 套 | 2 | 大空间智能型主动喷水泵（立式单级泵） |
| 2 | 喷头 | 禹成 | - | 个 | 98 |  |
| 3 | 红外探测组件 | 禹成 | JTG-ZHF-SS003 | 套 | 53 |  |
| 4 | 末端试水装置(试水阀) | 禹成 | DN50,PN=1.0Mpa | 组 | 6 |  |
| 5 | 水泵接合器 | 劲源 | - | 套 | 5 |  |
| **五、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | 科创 | - | 台 | 8 |  |
| 2 | 排烟机 | 科创 | - | 台 | 2 |  |
| 3 | 送风阀 | 科创 | - | 套 | 3 |  |
| 4 | 排烟阀 | 科创 | - | 套 | 3 |  |
| **六、余压监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 余压监控器 | 一众 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 余压传感器 | 一众 | - | 套 | 19 |  |
| 3 | 余压控制器 | 一众 | - | 套 | 7 |  |
| 4 | 风阀执行器 | 一众 | - | 套 | 7 |  |
| **七、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防护区+气体灭火系统（管网/柜式） | 磐龙 | GQQ150/2.5-PAVLN | 套 | 38 |  |
| **八、电气火灾监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | 泛海三江 | JB-QBL-DH5000 | 台 | 2 |  |
| 2 | 探测器 | - | - | 套 | 160 |  |
| **九、消防电源监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防电源监控器 | 泛海三江 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 探测器 | - | - | 套 | 113 |  |
| **十、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 泛海三江 | SJ-C-100W/G7000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | 泛海三江 | - | 个 | 402 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 泛海三江 | - | 个 | 442 |  |
| **十一、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | 中科院 | - | 台 | 2 |  |
| 2 | 感温光纤 | 中科院 | - | 米 | 10500 |  |
| 3 | 接续盒、终端盒、尾纤 | 中科院 | - | 套 | 20 |  |
| **十二、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | 雅君园 | - | 樘 | 28 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | 雅君园 | - | 个 | 28 |  |
| 3 | 控制开关盒 | 雅君园 | - | 个 | 28 |  |
| 4 | 防火门 | 雅君园 | 常开 | 个 | 208 |  |
| 5 | 防火门监控器 | 泛海三江 | - | 台 | 208 |  |
| **十三、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 凯拓 | GB9242 | 台 | 2 | 泛海三江选用 |
| 2 | 广播分配盘 | 凯拓 | - | 台 | 2 | 泛海三江选用 |
| 3 | 广播电源主机 | 凯拓 | - | 台 | 1 | 泛海三江选用 |
| 4 | 功率放大器 | 凯拓 | - | 台 | 1 | 泛海三江选用 |
| 5 | 扬声器 | 凯拓 | SPK-B3W/4Ω | 个 | 76 | 泛海三江选用 |
| 6 | 消防电话主机 | 凯拓 | DH9261/B | 套 | 2 | 泛海三江选用 |
| 7 | 消防电话分机 | 凯拓 | DH9272 | 个 | 55 | 泛海三江选用 |
| **十五、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | - | 座 | 3 |  |
| 2 | 消防水箱 | 聚丰环保 | - | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电梯 | - | - | 个 | 3 |  |

**11.江高分公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 泰和安 | JB-QGL-TX3016A | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 泰和安 | TX3503 | 套 | 1 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 泰和安 | TX3820G | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 泰和安 | TX3403 | 套 | 36 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 泰和安 | JTY-GM-TX3100C | 个 | 359 |  |
| 6 | 感温探测器 | 泰和安 | JTW-ZDM-TX3110B | 个 | 188 |  |
| 7 | 模块 | 泰和安 | TX3208A | 个 | 752 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 泰和安 | TX3140 | 个 | 262 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 泰和安 | TX3152 | 个 | 297 |  |
| 10 | 声光报警器 | 泰和安 | TX3301A | 个 | 285 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋增压泵组 | 福建麦森 | 自喷淋泵Q=20l/s，H=70m，N=30kW | 套 | 2 |  |
| 2 | 水锤消除器 | 福建麦森 | DN150,PN=1.0MPa | 套 | 1 |  |
| 3 | Y型过滤器 | 福建麦森 | DN32,PN=1.0MPa | 套 | 2 |  |
| 4 | Y型过滤器 | 福建麦森 | DN150,PN=1.0MPa | 套 | 2 |  |
| 5 | 湿式报警阀组 | 福建麦森 | ZSFZ150 | 套 | 5 |  |
| 6 | 末端试水装置(试水阀) | 福建麦森 | DN25 | 组 | 5 | 末端试水装置5套，试水阀29套 （含生产调度中心） |
| 7 | 水泵接合器 | 福建麦森 | DN100 | 套 | 2 |  |
| 8 | 喷头 | 福建麦森 | DN25 | 个 | 4006 | 含生产调度中心 |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组(含气压罐) | 福建麦森 | XW(L)-Ⅱ-2.0-30-ADLQ=4l/s H=40m N=3.0kw | 套 | 2 | 消火栓和自动喷淋共用 |
| 2 | 消火栓增压泵组 | 福建麦森 | Q=4l/s，H=40m，N=3kW （出水口带缓闭式止回阀） | 套 | 4 | 2用2备 |
| 3 | 室内消火栓箱 | 福建麦森 | SG24D65-J | 套 | 273 | 含生产调度中心甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱15套 |
| 4 | 水锤消除器 | 福建麦森 | DN200,PN=1.0MPa | 套 | 1 |  |
| 5 | 试验消火栓（含压力表） | 福建麦森 | 甲型单栓带消防 软管卷盘消火栓 | 套 | 2 | 生产调度中心 三层1个，首层1个 |
| 6 | 水泵接合器 | 福建麦森 | DN100 | 套 | 3 |  |
| **四、大空间智能型主动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 大空间智能型主动喷水灭火系统增压泵组 | 福建麦森 | Q=60l/s H=70m N=75kw | 套 | 2 |  |
| 2 | 喷头 | 禹城 | DN50 | 个 | 40 | 含DN50高空水炮灭火装置、配套控制柜、电磁阀和手动闸阀各1个，导线1根，防晃支架1个 |
| 3 | 红外探测组件 | 禹城 |  | 套 | 29 |  |
| 4 | 末端试水装置(试水阀) | 福建麦森 | DN50,PN=1.0MPa | 组 | 3 |  |
| **五、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | 佛山源绿 / 金光 | - | 台 | 14 | 两个厂家 |
| 2 | 送风阀 | 佛山源绿 / 顺达 | 根据出风口处风管 管径各不相同 | 套 | 39 | 两个厂家 |
| **六、余压监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 余压监控器 | 荣夏 | **RXYK KQ** | 台 | **1** |  |
| 2 | 余压传感器 | 荣夏 | **RXYK YP** | 套 | **33** |  |
| 3 | 余压控制器 | 荣夏 | **RXYK KQ** | 套 | **13** |  |
| 4 | 风阀执行器 | 荣夏 | **RXYK-24-A** | 套 | **13** |  |
| **七、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | A7区管网式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含7个气瓶 |
| 2 | A28区管网式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含12个气瓶 |
| 3 | 粗格栅低压柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含4个气瓶 |
| 4 | 污泥干化低压柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含3个气瓶 |
| 5 | 污泥干化低压柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含3个气瓶 |
| 6 | 5#低压房柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含1个气瓶 |
| 7 | 6#低压房柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含1个气瓶 |
| 8 | 1#生化池柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含3个气瓶 |
| 9 | 2#生化池柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含4个气瓶 |
| 10 | 1#膜池柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含5个气瓶 |
| 11 | 2#膜池柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含5个气瓶 |
| 12 | 脱水机房低压柜式气体灭火系统 | 广州高旺 | 七氟丙烷 | 套 | 1 | 含2个气瓶 |
| **八、电气火灾监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | 泰和安 | TE3004 | 台 | 1 |  |
| 2 | 组合式电气火灾监控探测器 | 泰和安 | TE3301-30 | 套 | 145 |  |
| 3 | 剩余电流互感器 | 泰和安 | CTK517003 | 个 | 447 |  |
| **九、消防电源监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防电源监控器 | 泰和安 | TP3000B | 台 | 1 |  |
| 2 | 电压信号传感器 | 泰和安 | TP3101/T2 | 个 | 77 |  |
| **十、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 佐敦照明 | AE-D-0.5KVA-DB | 台 | 19 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | 佐敦照明 | AE-BLJC-1LROI1W-B02 | 个 | 1067 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 佐敦照明 | AE-BLJC-2LROI1W-A02 | 个 | 620 |  |
| **十一、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | 河北微创科技 | WT-GL-100 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感温光纤 | 河北微创科技 | WT-GL-101 | 米 | 12000 |  |
| 3 | 接续盒、终端盒、尾纤 | 河北微创科技 | PTA200 | 套 | 250 |  |
| **十二、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | 广东霍曼 | FJM6700/4900 | 樘 | 40 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | 纳海科技 | FJK-SF-NY330 | 个 | 40 |  |
| 3 | 控制开关盒 | 纳海科技 | 个 | 1 |  |
| 4 | 防火门 | 泰和安 | TM3611/TM3610（常闭/常开） | 个 | 240 |  |
| 5 | 防火门监控器 | 泰和安 | TM3500 | 台 | 1 |  |
| **十三、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 泰和安 | TG3100 | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播分配盘 | 泰和安 | 台 |  |
| 3 | 广播电源主机 | 泰和安 | 台 |  |
| 4 | 功率放大器 | 泰和安 | TG3302/500W | 台 | 2 |  |
| 5 | 扬声器 | 泰和安 | YXB3-01 | 个 | 149 |  |
| 6 | 消防电话主机 | 泰和安 | TN3000 | 套 | 1 |  |
| 7 | 消防电话分机 | 泰和安 | TN3100 | 个 | 80 |  |
| **十四、消防水池监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控主机 | 智能 | T80 | 套 | 1 |  |
| **十五、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | 有效容积292m3 | 座 | 2 |  |
| 2 | 消防水池 | - | 有效容积336m3 | 座 | 1 |  |
| 3 | 消防水箱 | - | 有效容积36m3 | 个 | 1 |  |
| 4 | 消防电梯 | - | - | 个 | 4 |  |

**12.健康城分公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 海湾 | - | 套 | 1 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 海湾 | - | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 海湾 | - | 套 | 1 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 海湾 | - | 个 | 409 |  |
| 6 | 感温探测器 | 海湾 | - | 个 | 79 |  |
| 7 | 模块 | 海湾 | - | 个 | 926 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 海湾 | - | 个 | 168 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 海湾 | - | 个 | 336 |  |
| 10 | 声光报警器 | 海湾 | - | 个 | 168 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋增压泵组 | 上海凯源泵业有发公司 | - | 套 | 1 |  |
| 3 | Y型过滤器 | 天津塘沽瓦特斯 | - | 套 | 2 |  |
| 5 | 湿式报警阀组 | 闽太消防科技股份有限公司 | - | 套 | 6 |  |
| 6 | 末端试水装置(试水阀) | 天津塘沽瓦特斯 | - | 组 | 25 |  |
| 7 | 水泵接合器 | 闽太消防科技股份有限公司 | - | 套 | 3 |  |
| 8 | 喷头 | 福建安利达消防科技有限公司 | - | 个 | 2256 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组(含气压罐) | 上海凯源泵业有发公司 | - | 套 | 1 |  |
| 2 | 消火栓增压泵组 | 上海凯源泵业有发公司 | - | 套 | 1 |  |
| 3 | 室内消火栓箱 | - | - | 套 | 167 |  |
| 4 | 试验消火栓（含压力表） | - | - | 套 | 1 |  |
| 5 | 水泵接合器 | 闽太消防科技股份有限公司 | - | 套 | 3 |  |
| **四、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | 佛山市永风通风设备有限公司 | - | 台 | 52 |  |
| 2 | 排烟机 | 佛山市永风通风设备有限公司 | - | 台 | 32 |  |
| 3 | 送风阀 | 广东润聪实业有限公司 | - | 套 | 192 |  |
| 4 | 排烟阀 | 广东润聪实业有限公司 | - | 套 | 48 |  |
| **五、余压监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 余压监控器 | 江苏荣夏 | - | 台 | **1** |  |
| 2 | 余压传感器 | 江苏荣夏 | - | 套 | **30** |  |
| 3 | 余压控制器 | 江苏荣夏 | - | 套 | **5** |  |
| 4 | 风阀执行器 | 江苏荣夏 | - | 套 | **5** |  |
| **六、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防护区+气体灭火系统（管网/柜式） | 磐龙安全技术有限公司 | （气体种类） | 套 | 30 |  |
| **七、电气火灾监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 剩余电流互感器 | 海湾 | - | 个 | 450 |  |
| **八、消防电源监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防电源监控器 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 电压信号传感器 | 海湾 | - | 个 | 416 |  |
| 3 | 电压/电流传感器 | 海湾 | - | 个 | 66 |  |
| **九、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | 海湾 | - | 个 | 515 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 海湾 | - | 个 | 195 |  |
| **十、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | 广州东诚湖电子科技有限公司 | - | 台 | **1** |  |
| 2 | 感温光纤 | 广州东诚湖电子科技有限公司 | - | 米 | **5400** |  |
| 3 | 接续盒、终端盒、尾纤 | 广州东诚湖电子科技有限公司 | - | 套 | **35** |  |
| **十一、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | 广东非凡门业有限公司 | - | 樘 | 29 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | 广东非凡门业有限公司 | - | 个 | 29 |  |
| 3 | 控制开关盒 | 广东非凡门业有限公司 | - | 个 | 29 |  |
| 4 | 防火门 | 广东非凡门业有限公司 | （常闭/常开） | 个 | 215 |  |
| 5 | 防火门监控器 | 广东非凡门业有限公司 | - | 台 | 1 |  |
| **十二、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播分配盘 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 3 | 广播电源主机 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 4 | 功率放大器 | 海湾 | - | 台 | 1 |  |
| 5 | 扬声器 | 海湾 | - | 个 | 173 |  |
| 6 | 消防电话主机 | 海湾 | - | 套 | 1 |  |
| 7 | 消防电话分机 | 海湾 | - | 个 | 39 |  |
| **十三、消防水池监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控主机 | - | - | 套 | 1 |  |
| **十四、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | - | 座 | 2 |  |
| 2 | 消防水箱 | - | - | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电梯 | 日立 | - | 个 | 3 |  |

**13.大观分公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 泛海三江 | JB-QTL-A116 | 台 | 2 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 泛海三江 | JB-QTL-A116 | 套 | 1 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 泛海三江 | CRT-9200 | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 泛海三江 | JB-FSD-A82 | 套 | 1 | 消防计算机，监示器，打印机1套 |
| 5 | 感烟探测器 | 泛海三江 | JTW-ZD-930 | 个 | 449 |  |
| 6 | 感温探测器 | 泛海三江 | JTW-ZD-920 | 个 | 281 |  |
| 7 | 模块 | 泛海三江 | KZJ-55 | 个 | 1596 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 泛海三江 | J-SAP-M-A62 | 个 | 165 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 泛海三江 | J-SAP-M-A63 | 个 | 204 |  |
| 10 | 声光报警器 | 泛海三江 | SG-993 | 个 | 284 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋泵（立式多级泵） | 凯源泵业 | XBD6.0/20G-GDL | 套 | 2 |  |
| 2 | 水锤消除器 | 劲源 | DN150 | 套 | 1 |  |
| 3 | Y型过滤器 | 福建省争一 | DN32  PN=1.0MPa | 套 | 2 |  |
| 4 | DN150  PN=1.0MPa | 套 | 2 |  |
| 5 | 湿式报警阀组 | 劲源 | ZSFZ150 | 套 | 3 | 自喷湿式报警阀 |
| 6 | 末端试水装置(试水阀) | / | DN25 | 组 | 23 |  |
| 7 | 水泵接合器 | 劲源 | DN150 | 套 | 2 | 配套安全阀、止回阀 |
| 8 | 喷头 | 劲源 | T-ZSTZ 15-68℃ |  | 2505 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组 | 凯源泵业 | XBD11.0/1W-GDL | 套 | 2 |  |
| 2 | 立式隔膜气压罐 | 申江 | SQL1200\*1.0 | 套 | 1 |  |
| 3 | 消火栓增压泵组 | 凯源泵业 | XBD6.0/40G-GDL | 套 | 2 |  |
| 4 | 室内消火栓箱 | 源劲 | SG24D65-J | 套 | 182 |  |
| 5 | 水锤消除器 | 劲源 | DN200 | 套 | 1 |  |
| 6 | 水泵接合器 | 劲源 | DN150 | 套 | 3 |  |
| **五、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | 东琴 | 2)10700m3/h,  2)11500m3/h,  2)13700m3/h,  1)23200m3/h,  2)27400m3/h,  1)34210m3/h | 台 | 10 |  |
| 2 | 防火阀 | 东琴 | 1250x630,1000x630, 1000x500,1000x320 | 套 | 40 |  |
| 3 | 手动对开风阀 | 东琴 | 1250x630,1000x800, 1000x800,1000x630, 1000x320 | 套 | 10 |  |
| 4 | 电动对开风阀 | 东琴 | 1000x630, 400x400,400x320 | 套 | 25 |  |
| **六、余压监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 余压监控器 | 佛山市一众 | YZYK-J1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 余压传感器 | 佛山市一众 | YZYK-Y1 | 套 | 26 |  |
| 3 | 风阀执行器 | 佛山市一众 | YZYK-24-A | 套 | 10 |  |
| **七、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜式灭火装置 | 盘龙 | 70L | 套 | 10 |  |
| 2 | 柜式灭火装置 | 盘龙 | 120L | 套 | 6 |  |
| 3 | 柜式灭火装置 | 盘龙 | 150L | 套 | 22 |  |
| **八、可燃气体报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | 泛海三江 | JB-QB-SJ3000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 可燃气体探测器 | 泛海三江 | JTQ-BM-925T | 个 | 2 |  |
| **九、电气火灾监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | 泛海三江 | JB-QGL-DH5000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电气火灾监控探测器 | 泛海三江 | DH-9706/160 | 套 | 482 |  |
| 3 | 电气火灾监控单元 | 泛海三江 | DH-9706/400 | 套 | 61 |  |
| 4 | 剩余电流互感器 | 泛海三江 | DH-9706/63 | 个 | 482 |  |
| 5 | 过线电流互感器 | 泛海三江 | CT519003 | 个 | / |  |
| 6 | 温度传感器 | 泛海三江 | DH-9709A | 个 | 482 |  |
| **十、消防电源监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防电源监控器 | 泛海三江 | JB-QBL-DK510 | 台 | 2 |  |
| 2 | 三相四线双路电压传感器 | 泛海三江 | DK-5103 | 个 | 51 |  |
| 3 | 三相四线单路电压/电流传感器 | 泛海三江 | DK-5106 | 个 | 8 |  |
| 4 | 五路交流单相电压传感器 | 泛海三江 | DK-5101 | 个 | 24 |  |
| **十一、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 泛海三江 | SJ-C-100W/G7000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | 泛海三江 | SJ-BLJC-II1LE3W/BZ1 | 个 | 443 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 泛海三江 | SJ-ZFJC-E3W/ZS31 | 个 | 510 |  |
| **十二、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | 中科院 | JTW-DTS-SENSOR | 台 | **2** |  |
| 2 | 感温火灾探测器 | 中科院 | JTW-DTS-SENSOR分布式光纤线型2D14187 | 台 | 1 |  |
| 3 | 感温火灾探测器 | 中科院 | JTW-DTS-SENSOR分布式光纤线型2D14186 | 台 | 1 |  |
| 4 | 感温光纤 | 中科院 | JTW-DTS-SENSOR 火灾探测器感温光纤 | 米 | 12630 |  |
| **十三、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | 北京简佑 | 29 | 樘 | 29 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | 北京简佑 | FJK-SF-JY01 | 个 | 29 |  |
| 3 | 控制开关盒 | 北京简佑 | / | 个 | 58 |  |
| 4 | 防火门 | 泛海三江 | （常闭/常开） | 个 | 235 |  |
| 5 | 防火门监控器 | 泛海三江 | JB-QGL-FJ3000 | 台 | 1 |  |
| **十四、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 凯拓电子 | GB9242/500W | 台 | 2 |  |
| 2 | MP3播放器 | 凯拓电子 | GB9215/B | 台 | 1 |  |
| 3 | 对讲话筒 | 凯拓电子 | GB7247 | 台 | 2 |  |
| 4 | 扬声器 | 泛海三江 | SPK-B3W(X3W)/4Ω | 个 | 119 |  |
| 5 | 消防电话主机 | 凯拓电子 | DH9261/B | 套 | 1 |  |
| 6 | 消防电话分机 | 泛海三江 | DH9272 | 个 | 35 |  |
| **十五、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | / | 钢筋混凝土 | 座 | 3 |  |
| 2 | 消防水箱 | / | 36M3 | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电梯 | 广日 | ESW1050-CO1.0 /G.Fre3000-2s0.5 | 个 | 4 |  |

**14. 从化公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消火栓按钮 | 荣宝 | J-SAP-M-3 | 个 | 26 |  |
| 2 | 声光报警器 | 荣宝 | 24V | 个 | 26 |  |
| **二、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组(含气压罐) | 上海奥富特 | 功率：2.2kw  流量18m³/h  扬程：16m | 台 | 2 |  |
| 2 | 消火栓增压泵组 | 上海奥富特 | 功率：15kw  流量54m³/h  扬程：50m | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内消火栓箱 | 广州市恒安 | 尺寸：800\*650\*250  内含水枪、水带 | 套 | 26 |  |
| 4 | 试验消火栓（含压力表） | 广州市恒安 | DN65 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水泵接合器 | 天兴 | SQD100-1.6 | 个 | 2 |  |
| **三、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全疏散指示牌 | 中消电子 | ZX-BLZD-I1LROE3W-B5 | 个 | 30 |  |
| 2 | 应急照明灯 | 敏华电工 | M-ZFZD-E5W1100 | 个 | 30 |  |
| **四、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 丙级防火门 | - | 1000\*2100 | 扇 | 5 |  |
| 2 | 乙级防火门 | - | 1500\*2100 | 扇 | 2 |  |
| **五、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | 108立方米 | 座 | 1 |  |
| 2 | 消防水箱 | - | 12立方米 | 座 | 1 |  |

**15.西朗公司（二期）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 泛海三江 | JB-QTL-A116 | 台 | 4 |  |
| 2 | 消防联动柜 | 泛海三江 | JG-A（L） | 套 | 1 |  |
| 3 | 图形显示装置 | 泛海三江 | CRT-9200 | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 泛海三江 | JB-FSD-A82 | 套 | 51 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 泛海三江 | JTY-GD-A30 | 个 | 1234 |  |
| 6 | 感温探测器 | 泛海三江 | JTW-ZD-A20 | 个 | 240 |  |
| 7 | 模块 | 泛海三江 | KZJ-A55 | 个 | 5480 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 泛海三江 | J-SAP-M-A62 | 个 | 388 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 泛海三江 | J-SAP-M-A63 | 个 | 283 |  |
| 10 | 声光报警器 | 泛海三江 | SG-A92 | 个 | 388 |  |
| **二、自动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋增压泵组 | 上海凯泉 | XBD7/50-150L-KQ | 套 | 2 |  |
| 2 | 水锤消除器 | 天津塘沽 | DN200 | 套 | 1 |  |
| 3 | Y型过滤器 | 天津塘沽 | DN250 | 套 | 2 |  |
| 4 | 湿式报警阀组 | 福建天广 | DN200 | 套 | 6 |  |
| 5 | 末端试水装置(试水阀) | 福建天广 | DN25 | 组 | 29 |  |
| 6 | 水泵接合器 | 福建天广 | SQD150 | 套 | 3 |  |
| 7 | 喷头 | 福建天广 | ZSTZ15 | 个 | 4400 |  |
| **三、室内消火栓系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 稳压泵组(含气压罐) | 上海凯泉 | W2.0/03-2-KQ | 套 | 1 |  |
| 2 | 消火栓增压泵组 | 上海凯泉 | XBD7/40-125L-KQ | 套 | 2 |  |
| 3 | 室内消火栓箱 | 福建天广 | SN65 | 套 | 283 |  |
| 4 | 水锤消除器 | 天津塘沽 | DN200 | 套 | 1 |  |
| 5 | 试验消火栓（含压力表） | 福建天广 | SN65 | 套 | 1 |  |
| 6 | 水泵接合器 | 福建天广 | SQD150 | 套 | 4 |  |
| **四、大空间智能型主动喷水灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 大空间智能型主动喷水灭火系统增压泵组 | 大连世安 | XBD5/45-150L-KQ | 套 | 2 |  |
| 2 | 喷头 | 大连世安 | ZDMS0.6/5S-SAD | 个 | 25 |  |
| 3 | 红外探测组件 | 大连世安 | ZDMS0.6/5S-SAD | 套 | 25 |  |
| 4 | 末端试水装置(试水阀) | 大连世安 | ZNM-JMD25 | 组 | 1 |  |
| **五、防、排烟系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 送风机 | 肇庆德通 | - | 台 | 33 |  |
| 2 | 排烟机 | 肇庆德通 | - | 台 | 78 |  |
| 3 | 送风阀 | 广州微格 | - | 套 | 192 |  |
| 4 | 排烟阀 | 广州微格 | - | 套 | 313 |  |
| **六、余压监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 余压监控器 | 广州锐安 | RA6EH-100 | 台 | 1 |  |
| 2 | 余压传感器 | 广州锐安 | RAEC-LED | 套 | 50 |  |
| 3 | 余压控制器 | 广州锐安 | RAEK-K1 | 套 | 5 |  |
| 4 | 风阀执行器 | 广州锐安 | RAEA-R1 | 套 | 10 |  |
| **七、气体灭火系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防护区+气体灭火系统（管网/柜式） | 广州气宇 | 七氟丙烷 | 套 | 73 |  |
| **八、电气火灾监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控设备 | 泛海三江 | JB-QBL-DH500A | 台 | 3 |  |
| 2 | 组合式电气火灾监控探测器 | 泛海三江 | DH-9705/100 | 套 | 150 |  |
| 3 | 测温式电气火灾监控探测器 | 泛海三江 | DH-9709A | 套 | 1065 |  |
| 4 | 剩余电流互感器 | 泛海三江 | DH-9705/225 | 个 | 4 |  |
| 5 | 过线电流互感器 | 泛海三江 | DH-9705/400 | 个 | 3 |  |
| 6 | 温度传感器 | 泛海三江 | DH-9706/63 | 个 | 491 |  |
| **九、消防电源监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防电源监控器 | 泛海三江 | JB-QBL-DK510 | 台 | 3 |  |
| 2 | 电压信号传感器 | 泛海三江 | DK-5103 | 个 | 82 |  |
| 3 | 电压/电流传感器 | 泛海三江 | DK-5101 | 个 | 60 |  |
| **十、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急照明控制器 | 泛海三江 | SJ-C-100W/G7000 | 台 | 2 |  |
| 2 | 安全疏散指示牌 | 泛海三江 | SJ-BLJC-Ⅱ | 个 | 928 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 泛海三江 | SJ-ZFJC-E3W/ZS31 | 个 | 947 |  |
| **十一、光纤感温火灾探测报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光纤测温主机 | 广州中科院 | JTW-DTS-SENSOR | 台 | 2 |  |
| 2 | 感温光纤 | 广州中科院 | JTW-DTS-SENSOR | 米 | 18300 |  |
| 3 | 接续盒、终端盒、尾纤 | 广州中科院 | - | 套 | 20 |  |
| **十二、防火分隔系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火卷帘 | 广州众安 | - | 樘 | 21 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器 | 广州众安 | - | 个 | 21 |  |
| 3 | 控制开关盒 | 广州众安 | - | 个 | 21 |  |
| 4 | 防火门 | 广州众安 | （常闭/常开） | 个 | 295 |  |
| 5 | 防火门监控器 |  |  | 台 | 7 |  |
| **十三、消防广播、消防电话系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防广播主机 | 泛海三江 | GB9242/500W | 台 | 2 |  |
| 2 | 扬声器 | 泛海三江 | SPK-B3W/4Ω | 个 | 187 |  |
| 3 | 消防电话主机 | 泛海三江 | DH9261/B | 套 | 1 |  |
| 4 | 消防电话分机 | 泛海三江 | DH9272 | 个 | 81 |  |
| **十四、消防水池监控系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控主机 | 南京凯捷 | BP801Y | 套 | 1 |  |
| **十五、其他需要检测的设施** | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水池 | - | 310m3 | 座 | 2 |  |
| 2 | 消防水箱 | - | 36m3 | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电梯 | - | - | 个 | 3 |  |

**16.水质中心**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾自动报警系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 北大青鸟 | - | 台 | 1 |  |
| 2 | 感烟探测器 | 北大青鸟 | - | 个 | 62 |  |
| 3 | 感温探测器 | 北大青鸟 | - | 个 | 3 |  |
| 4 | 模块 | 北大青鸟 | - | 个 | 2 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 北大青鸟 | - | 个 | 7 |  |
| 6 | 声光报警器 | 北大青鸟 | - | 个 | 2 |  |
| **二、消防应急照明和疏散指示系统** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全疏散指示牌 | - | - | 个 | 14 |  |
| 2 | 应急照明灯 | - | - | 个 | 12 |  |

备注：设备数量以实际为准，误差在5%以内的，维保单位对所有消防设施开展维保工作，误差超5%，设备超出部分按补充协议开展维保工作。